****

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego -**  **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr I. Biurko: 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane**  |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Biurko ergonomiczne** | Podać model i typ |
| Mechanizm regulacji wysokości w postaci dwóch kolumn trójelementowych, każda wyposażona w siłownik elektryczny. Mechanizm wyposażony w system antykolizyjny. Maksymalny poziom hałasu podczas zmiany wysokości - 50 [db] | Tak |
| Blat o grubości min. 25 mm wykonany z płyty melaminowanej o dekorze drewnopodobnym matowym w kolorze jasnym, o klasie higieniczności E1, o wykończony obrzeżem PCV min. 2 mm w kolorze płyty. W celu doboru dekoru płyty do posiadanych przez zamawiającego mebli oferent przedstawi minimum 8 różnych dekorów blatu biurka.Wymiary blatu: długość min. 120 cm / max. 160 cm, głębokość: min. 70 cm / max. 80 cm.Wymiary poszczególnych biurek zostaną określone przez zamawiającego. | Tak |
| Belka podblatowa metalowa z regulacją teleskopową umożliwiającą zastosowanie blatów o różnej długości.Wysokość z możliwością regulacji w zakresie min. 65 cm – 125 cm z możliwością zapamiętania trzech ustawień wysokości poprzez wybranie jednego z trzech przycisków na panelu sterującym. | Tak |
| Pod blatem przymocowane na stałe 2 szuflady z zamkiem. Szuflady o wysokości frontu 10 cm, i wymiarach wewnętrznych umożliwiających przechowanie dokumentów formatu A4. Dokładne wymiary zewnętrzne oraz konstrukcja zostanie określona w zależności od wymiaru blatu oraz przebiegu konstrukcji stelaża biurka.  | Tak |
| Pod blatem biurka wysuwana szuflada klawiaturowa na prowadnicach łożyskowych podwieszanych z końcową blokadą wysuwu, umożliwiająca jednoczesne użytkowanie klawiatury i myszki. Wymiary w zależności od szerokości biurka oraz przebiegu konstrukcji stelaża biurka: szerokość 59-68 cm, głębokość min. 30 cm. Zakończona w sposób niepowodujący ucisku nadgarstka. | Tak |
| W blacie umieszczona:- przelotka na okablowanie o średnicy 60 mm- mediaport mieszczący się w otworze o średnicy 60 mm, wyposażony w jedno gniazdko 240V oraz jeden port zasilający USB 5V | Tak |
| Z tyłu biurka przymocowana osłona z materiału i w kolorze blatu o szerokości blatu i wysokości 500 mm | Tak |
| Stelaż metalowy, malowany farbą proszkową w kolorze srebrnym lub białym, wyposażony w regulację nóg niwelującą nierówność podłogi o regulacji min. 10 mm | Tak |
| Biurko powinno posiadać możliwość prawidłowego i wygodnego przeprowadzenia okablowania | Tak |
| Zamawiający wybierze kolor po przedstawieniu przez Wykonawcę propozycji (próbek) kolorów | Tak |
| *Gwarancja min. 60 miesięcy* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr II. Krzesło biurowe (fotel): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane**  |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Podać |
| **Fotel (krzesło biurowe)** | Podać model i typ |
| Krzesło biurowe obrotowe, posiadające dostateczną stabilność określoną normą PN-EN 1335-2 potwierdzoną certyfikatem zgodności z w/w normą, oraz spełniające wymogi przepisów BHP dla pracy z komputerem powyżej 4 godzin dziennie określone w obowiązujących przepisach.W celu potwierdzenia zgodności z tymi przepisami, krzesło posiada Protokół Oceny Ergonomicznej, Ocenę Fizjologiczno-Ergonomiczną Instytutu Medycyny Pracy lub inny równoważny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą. | Tak |
| Podstawa o średnicy min. 70 cm, posiadająca min. 5 punktów podparcia (pięcioramienna), wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL dopasowany do pozostałych mebli.Górne powierzchnie ramion podstawy posiadają nakładki antypoślizgowe np. aluminiowe zabezpieczające przed zsunięciem się stopy. Kółka: samohamowne, samonastawne. | Tak |
| Siedzisko składające się ze szkieletu w postaci formatki sklejkowej o grubości min. 11 mm oraz pianki wylewanej o właściwościach trudnozapalnych (parametr poświadczony oświadczeniem producenta na piśmie).W przekroju poprzecznym górna powierzchnia siedziska powinna stanowić równą płaszczyznę, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru ciała na jak największej powierzchni ud bez względu na wielkość miednicy czy grubość ud użytkownika. Siedzisko w pełni tapicerowane dwustronnie tkaniną trudnopalną o właściwościach podanych poniżej. | Tak |
| Siedzisko krzesła wychyla się w każdej płaszczyźnie (tzw. pływające siedzisko) zamieniając obciążenia statyczne na dynamiczne. Mechanizm ruchowy umożliwiający zatrzymanie oparcia lub swobodne bujanie się / regulacja kąta pochylenia siedziska. | Tak |
| Krzesło posiadające podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach:- góra-dół min. 8 cm,- prawo-lewo (szerokość rozstawu min. 50-55 cm w osiach podłokietników)- przód-tył min. 5 cm,Ich górna powierzchnia jest płaska o wymiarach nie mniejszych niż 23x8 cm w celu zapewnienia stabilnego podparcia zarówno przy pracy z myszką jak i klawiaturą. | Tak |
| Oparcie posiadające szkielet w postaci formatki sklejkowa o grubości min. 13 mm pokrytej wylewaną pianką o grubości min. 20 mm o właściwościach trudnozapalnych (parametr poświadczony oświadczeniem producenta na piśmie). Oparcie w pełni tapicerowane dwustronnie tkaniną trudnopalną o właściwościach podanych poniżej | Tak |
| Krzesło posiada mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia w stosunku do siedziska (mechanizm synchro lub równoważny), umożliwiający:- blokadę w minimum 4 położeniach,- pozostawienie mechanizmu odblokowanego w taki sposób, aby oparcie podążało za plecami użytkownika, z możliwością regulacji siły nacisku oparcia. | Tak |
| Krzesło wyposażone w półokrągły zagłówek z regulacją wysokości w zakresie 16,5-25 cm w stosunku do górnej krawędzi oparcia oraz regulacją kąta pochylenia. Na życzenie Zamawiającego dla niższych osób punkt montażu zagłówka może być obniżony o 3 cm.Minimalne wymiary zagłówka: - szerokość 28 cm +/- 1 cm- wysokość 15 cm +/-1 cm | Tak |
| Szerokość oparcia: 44,5 cm +/- 1cm.Wysokość oparcia: 52 cm +/- 1cm | Tak |
| Szerokość siedziska: 43-47 cm. | Tak |
| Głębokość płaszczyzny siedziska minimum 44 cm, przednia krawędź, zaokrąglona i lekko pochylona, z możliwością regulacji kąta pochylenia, regulacja głębokości siedziska minimum 4 mm | Tak |
| Zamawiający oczekuje kolorów w odcieniach czerni, granatów oraz grafitów - wybierze kolor po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji kolorów z możliwością wyboru różnych kolorów na siedzisko i oparcie | TAK |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną poliestrowo-akrylową (skład : poliester 92% +Acryl 8% lub równoważny) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:- ścieralność : min. 150000 cykli Martindale- trudnopalność wg normy BN EN 1021/1-2, Crib 5- odporność na pilling 5- gramatura 250 g/m2- odporność na światło 6 | Tak |
| Producent krzesła posiada certyfikat potwierdzający produkcję zgodnie z normami jakości ISO 9001 | Tak |
| *Gwarancja min. 60 miesięcy* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr III. Podstawka pod stopy (podnóżek): 16 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podnóżek** | Podać model i typ |
| Przeznaczony pod stopy osoby siedzącej przy biurku poprawia jej postawę oraz krążenie | Tak |
| Powierzchnia stymulująca zakończenia nerwowe, krążenie - wypustki na powierzchni | Tak |
| Podnóżek powinien charakteryzować się zmiennym kątem nachylenia dochodzącym maksymalnie do 22 st., dzięki któremu możliwy jest ruch nóg poprawiający krążenie | Tak |
| Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych z perforacją umożliwiającą swobodny przepływ powietrza | Tak |
| Płynna regulacja kąta nachylenia (od 0 do min 22 stopni) | Tak |
| Regulacja wysokości i nachylenia w min. 3 pozycjach | Tak |
| Podnóżek pokryty powierzchnią antypoślizgową i gumowe nóżki uniemożliwiające przesuwanie po podłodze | Tak |
| Wymiary platformy: 45 x 10 x 33 cm +/- 4 cm | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr IV. Podkładka przed klawiaturę (pod nadgarstki): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podkładka przed klawiaturę (pod nadgarstki)** | Podać model i typ |
| ergonomiczny wyprofilowany / zakrzywiony kształt utrzymujący prawidłową pozycję nadgarstków, zmniejszający ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka, | Tak |
| Wypełnienie żelowe | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Wykonana z miękkiego materiału  | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr V. Podkładka do pracy z myszką (pod nadgarstek): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podkładka do pracy z myszką (pod nadgarstek)** | **Podać model i typ** |
| Ergonomiczny wyprofilowany / zakrzywiony kształt, utrzymujący prawidłową pozycję nadgarstków, zmniejszający ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka | Tak |
| Umożliwiająca połączenie podkładki z myszką za pomocą paska, klipsa lub rozwiązania równoważnego w celu zapewnienia właściwego podparcia nadgarstka podczas całego zakresu pracy myszki | Tak |
| Wypełnienie żelowe | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Wykonana z miękkiego materiału | Tak |
| Dla osób prawo i leworęcznych | Tak |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |
| Czas dostawy max. 30 dni | Tak |

**Część nr VI. Lampka biurkowa: 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Lampa biurkowa** | Podać model i typ |
| Led mocy min.10 Wjasności świecenia min. 450 lm | Tak |
| Przegubowe, regulowane ramię | Tak |
| Płynne sterowanie dotykowe obejmujące:- co najmniej 3-stopniową regulację jasności świecenia – intensywności światła (od 10 do 100% mocy)- co najmniej 3-stopniową regulację temperatury barwowej:max 3300 K (kolor biały – ciepły)4100-4300 K (kolor biały – naturalny)min 5400 K (kolor biały - zimny) | Tak |
| Panel dotykowy z regulacją jasności świecenia i temperatury barwowej | Tak |
| Możliwość zamontowania na blacie | Tak |
| Długość przewodu min. 150 cm | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr VII. Oczyszczacz powietrza: 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Oczyszczacz powietrza** | Podać model i typ |
| usuwanie z powietrza cząstek PM 2,5: min. 98%usuwanie z powietrza cząstek PM 10: min. 98%usuwanie bakterii, wirusów i alergenów: min. 98%minimalna wydajność urządzenia: min. 160 m3/h dostosowany do wielkości pomieszczenia ok. 20-30 m2 | Tak |
| Zakres głośności pracy: max 49 dB.  | Tak |
| Filtry - ilość etapów oczyszczania i poprawy jakości powietrza, minimum 5 w tym:- filtr wstępny- filtr z aktywnym węglem- filtr HEPA- filtr nawilżacza- jonizatorlub inne równoważne | Tak |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z funkcjami:- sterowanie funkcjami takimi jak:* włączanie/wyłączanie urządzenia,
* włączanie/wyłączanie etapów oczyszczania,
* wybór trybu pracy: automatyczny, nocny, usuwania baterii i wirusów, m.in. 3 tryby pracy manualnej, autorestart

- programator (w tym: wyłącznik) czasowy,- czujnik PM2,5 i kurzu- czujnik temperatury- czujnik wilgotności- czujnik światła- wskaźniki: czystości, zabrudzenia i wymiany filtra | Tak |
| Kółka jezdne  | Tak |
| Długość przewodu zasilającego: min. 2 m | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |