****

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego -**  **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr I. Biurko: 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Biurko ergonomiczne** | Podać model i typ |
| Mechanizm regulacji wysokości w postaci dwóch kolumn trójelementowych, każda wyposażona w siłownik elektryczny. Mechanizm wyposażony w system antykolizyjny. Maksymalny poziom hałasu podczas zmiany wysokości - 50 [db] | Tak |
| Blat o grubości min. 25 mm wykonany z płyty melaminowanej o dekorze drewnopodobnym matowym w kolorze jasnym, o klasie higieniczności E1, o wykończony obrzeżem PCV min. 2 mm w kolorze płyty. W celu doboru dekoru płyty do posiadanych przez zamawiającego mebli oferent przedstawi minimum 8 różnych dekorów blatu biurka.  Wymiary blatu: długość min. 120 cm / max. 160 cm, głębokość: min. 70 cm / max. 80 cm.  Wymiary poszczególnych biurek zostaną określone przez zamawiającego. | Tak |
| Belka podblatowa metalowa z regulacją teleskopową umożliwiającą zastosowanie blatów o różnej długości.  Wysokość z możliwością regulacji w zakresie min. 65 cm – 125 cm z możliwością zapamiętania trzech ustawień wysokości poprzez wybranie jednego z trzech przycisków na panelu sterującym. | Tak |
| Pod blatem przymocowane na stałe 2 szuflady z zamkiem. Szuflady o wysokości frontu 10 cm, i wymiarach wewnętrznych umożliwiających przechowanie dokumentów formatu A4. Dokładne wymiary zewnętrzne oraz konstrukcja zostanie określona w zależności od wymiaru blatu oraz przebiegu konstrukcji stelaża biurka. | Tak |
| Pod blatem biurka wysuwana szuflada klawiaturowa na prowadnicach łożyskowych podwieszanych z końcową blokadą wysuwu, umożliwiająca jednoczesne użytkowanie klawiatury i myszki. Wymiary w zależności od szerokości biurka oraz przebiegu konstrukcji stelaża biurka: szerokość 59-68 cm, głębokość min. 30 cm. Zakończona w sposób niepowodujący ucisku nadgarstka. | Tak |
| W blacie umieszczona:  - przelotka na okablowanie o średnicy 60 mm  - mediaport mieszczący się w otworze o średnicy 60 mm, wyposażony w jedno gniazdko 240V oraz jeden port zasilający USB 5V | Tak |
| Z tyłu biurka przymocowana osłona z materiału i w kolorze blatu o szerokości blatu i wysokości 500 mm | Tak |
| Stelaż metalowy, malowany farbą proszkową w kolorze srebrnym lub białym, wyposażony w regulację nóg niwelującą nierówność podłogi o regulacji min. 10 mm | Tak |
| Biurko powinno posiadać możliwość prawidłowego i wygodnego przeprowadzenia okablowania | Tak |
| Zamawiający wybierze kolor po przedstawieniu przez Wykonawcę propozycji (próbek) kolorów | Tak |
| *Gwarancja min. 60 miesięcy* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr II. Krzesło biurowe (fotel): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Podać |
| **Fotel (krzesło biurowe)** | Podać model i typ |
| Krzesło biurowe obrotowe, posiadające dostateczną stabilność określoną normą PN-EN 1335-2 potwierdzoną certyfikatem zgodności z w/w normą, oraz spełniające wymogi przepisów BHP dla pracy z komputerem powyżej 4 godzin dziennie określone w obowiązujących przepisach. W celu potwierdzenia zgodności z tymi przepisami, krzesło posiada Protokół Oceny Ergonomicznej, Ocenę Fizjologiczno-Ergonomiczną Instytutu Medycyny Pracy lub inny równoważny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą. | Tak |
| Podstawa o średnicy min. 70 cm, posiadająca min. 5 punktów podparcia (pięcioramienna), wykonana z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor RAL dopasowany do pozostałych mebli.  Górne powierzchnie ramion podstawy posiadają nakładki antypoślizgowe np. aluminiowe zabezpieczające przed zsunięciem się stopy. Kółka: samohamowne, samonastawne. | Tak |
| Siedzisko składające się ze szkieletu w postaci formatki sklejkowej o grubości min. 11 mm oraz pianki wylewanej o właściwościach trudnozapalnych (parametr poświadczony oświadczeniem producenta na piśmie).  W przekroju poprzecznym górna powierzchnia siedziska powinna stanowić równą płaszczyznę, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru ciała na jak największej powierzchni ud bez względu na wielkość miednicy czy grubość ud użytkownika. Siedzisko w pełni tapicerowane dwustronnie tkaniną trudnopalną o właściwościach podanych poniżej. | Tak |
| Siedzisko krzesła wychyla się w każdej płaszczyźnie (tzw. pływające siedzisko) zamieniając obciążenia statyczne na dynamiczne. Mechanizm ruchowy umożliwiający zatrzymanie oparcia lub swobodne bujanie się / regulacja kąta pochylenia siedziska. | Tak |
| Krzesło posiadające podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach:  - góra-dół min. 8 cm,  - prawo-lewo (szerokość rozstawu min. 50-55 cm w osiach podłokietników)  - przód-tył min. 5 cm,  Ich górna powierzchnia jest płaska o wymiarach nie mniejszych niż 23x8 cm w celu zapewnienia stabilnego podparcia zarówno przy pracy z myszką jak i klawiaturą. | Tak |
| Oparcie posiadające szkielet w postaci formatki sklejkowa o grubości min. 13 mm pokrytej wylewaną pianką o grubości min. 20 mm o właściwościach trudnozapalnych (parametr poświadczony oświadczeniem producenta na piśmie). Oparcie w pełni tapicerowane dwustronnie tkaniną trudnopalną o właściwościach podanych poniżej | Tak |
| Krzesło posiada mechanizm regulacji kąta odchylenia oparcia w stosunku do siedziska (mechanizm synchro lub równoważny), umożliwiający:  - blokadę w minimum 4 położeniach,  - pozostawienie mechanizmu odblokowanego w taki sposób, aby oparcie podążało za plecami użytkownika, z możliwością regulacji siły nacisku oparcia. | Tak |
| Krzesło wyposażone w półokrągły zagłówek z regulacją wysokości w zakresie 16,5-25 cm w stosunku do górnej krawędzi oparcia oraz regulacją kąta pochylenia. Na życzenie Zamawiającego dla niższych osób punkt montażu zagłówka może być obniżony o 3 cm.  Minimalne wymiary zagłówka:  - szerokość 28 cm +/- 1 cm  - wysokość 15 cm +/-1 cm | Tak |
| Szerokość oparcia: 44,5 cm +/- 1cm.  Wysokość oparcia: 52 cm +/- 1cm | Tak |
| Szerokość siedziska: 43-47 cm. | Tak |
| Głębokość płaszczyzny siedziska minimum 44 cm, przednia krawędź, zaokrąglona i lekko pochylona, z możliwością regulacji kąta pochylenia, regulacja głębokości siedziska minimum 4 mm | Tak |
| Zamawiający oczekuje kolorów w odcieniach czerni, granatów oraz grafitów - wybierze kolor po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji kolorów z możliwością wyboru różnych kolorów na siedzisko i oparcie | TAK |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną poliestrowo-akrylową (skład : poliester 92% +Acryl 8% lub równoważny) o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:  - ścieralność : min. 150000 cykli Martindale  - trudnopalność wg normy BN EN 1021/1-2, Crib 5  - odporność na pilling 5  - gramatura 250 g/m2  - odporność na światło 6 | Tak |
| Producent krzesła posiada certyfikat potwierdzający produkcję zgodnie z normami jakości ISO 9001 | Tak |
| *Gwarancja min. 60 miesięcy* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr III. Podstawka pod stopy (podnóżek): 16 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podnóżek** | Podać model i typ |
| Przeznaczony pod stopy osoby siedzącej przy biurku poprawia jej postawę oraz krążenie | Tak |
| Powierzchnia stymulująca zakończenia nerwowe, krążenie - wypustki na powierzchni | Tak |
| Podnóżek powinien charakteryzować się zmiennym kątem nachylenia dochodzącym maksymalnie do 22 st., dzięki któremu możliwy jest ruch nóg poprawiający krążenie | Tak |
| Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych z perforacją umożliwiającą swobodny przepływ powietrza | Tak |
| Płynna regulacja kąta nachylenia (od 0 do min 22 stopni) | Tak |
| Regulacja wysokości i nachylenia w min. 3 pozycjach | Tak |
| Podnóżek pokryty powierzchnią antypoślizgową i gumowe nóżki uniemożliwiające przesuwanie po podłodze | Tak |
| Wymiary platformy: 45 x 10 x 33 cm +/- 4 cm | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr IV. Podkładka przed klawiaturę (pod nadgarstki): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podkładka przed klawiaturę (pod nadgarstki)** | Podać model i typ |
| ergonomiczny wyprofilowany / zakrzywiony kształt utrzymujący prawidłową pozycję nadgarstków, zmniejszający ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka, | Tak |
| Wypełnienie żelowe | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Wykonana z miękkiego materiału | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr V. Podkładka do pracy z myszką (pod nadgarstek): 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Podkładka do pracy z myszką (pod nadgarstek)** | **Podać model i typ** |
| Ergonomiczny wyprofilowany / zakrzywiony kształt, utrzymujący prawidłową pozycję nadgarstków, zmniejszający ryzyko wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka | Tak |
| Umożliwiająca połączenie podkładki z myszką za pomocą paska, klipsa lub rozwiązania równoważnego w celu zapewnienia właściwego podparcia nadgarstka podczas całego zakresu pracy myszki | Tak |
| Wypełnienie żelowe | Tak |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Wykonana z miękkiego materiału | Tak |
| Dla osób prawo i leworęcznych | Tak |
| Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |
| Czas dostawy max. 30 dni | Tak |

**Część nr VI. Lampka biurkowa: 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Lampa biurkowa** | Podać model i typ |
| Led mocy min.10 W  jasności świecenia min. 450 lm | Tak |
| Przegubowe, regulowane ramię | Tak |
| Płynne sterowanie dotykowe obejmujące:  - co najmniej 3-stopniową regulację jasności świecenia – intensywności światła (od 10 do 100% mocy)  - co najmniej 3-stopniową regulację temperatury barwowej:  max 3300 K (kolor biały – ciepły)  4100-4300 K (kolor biały – naturalny)  min 5400 K (kolor biały - zimny) | Tak |
| Panel dotykowy z regulacją jasności świecenia i temperatury barwowej | Tak |
| Możliwość zamontowania na blacie | Tak |
| Długość przewodu min. 150 cm | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |

**Część nr VII. Oczyszczacz powietrza: 10 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia** | **Warunki wymagane** |
| **Producent** | Podać |
| **Kraj pochodzenia** | Podać |
| **Rok produkcji** | Tak |
| **Oczyszczacz powietrza** | Podać model i typ |
| usuwanie z powietrza cząstek PM 2,5: min. 98%  usuwanie z powietrza cząstek PM 10: min. 98%  usuwanie bakterii, wirusów i alergenów: min. 98%  minimalna wydajność urządzenia: min. 160 m3/h  dostosowany do wielkości pomieszczenia ok. 20-30 m2 | Tak |
| Zakres głośności pracy: max 49 dB. | Tak |
| Filtry - ilość etapów oczyszczania i poprawy jakości powietrza, minimum 5 w tym:  - filtr wstępny  - filtr z aktywnym węglem  - filtr HEPA  - filtr nawilżacza  - jonizator  lub inne równoważne | Tak |
| Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z funkcjami:  - sterowanie funkcjami takimi jak:   * włączanie/wyłączanie urządzenia, * włączanie/wyłączanie etapów oczyszczania, * wybór trybu pracy: automatyczny, nocny, usuwania baterii i wirusów, m.in. 3 tryby pracy manualnej, autorestart   - programator (w tym: wyłącznik) czasowy,  - czujnik PM2,5 i kurzu  - czujnik temperatury  - czujnik wilgotności  - czujnik światła  - wskaźniki: czystości, zabrudzenia i wymiany filtra | Tak |
| Kółka jezdne | Tak |
| Długość przewodu zasilającego: min. 2 m | Tak |
| *Gwarancja min. 24 miesiące* | *Tak* |
| *Czas dostawy max. 30 dni* | *Tak* |